**Údržba snowboardu**

Vždy před začátkem sezóny je potřeba provést pravidelnou údržbu vašeho snowboardu a tu potom opakovat každých 10 až 20 dní. Doporučujeme ošetřit skluznici snowboardu speciálními vosky. Na čistou, odmaštěnou skluznici rozžehlíme vosk (lze použít i starou žehličku na textil, teplotu nastavte na nejnižší stupeň). Horký vosk se vsákne do skluznice. Vrstvu vosku necháme ztuhnout a poté ji plastovou škrabkou strhneme ze skluznice pryč, vosk tak zůstane pouze v pórech skluznice a ta je pak dokonale hladká. Povrch můžeme ještě vykartáčovat speciálním kartáčem a vyleštit fleecovým hadříkem. Pokud nebudete skluznici snowboardu pravidelně voskovat, bude se vám na ni lepit a přimrzat sníh a jízda pak nebude plynulá. Navoskujte snowboard i předtím, než jej uložíte k letnímu spánku – vyhnete se tak vysychání konstrukce snowboardu přes skluznici. Před každým voskováním je dobré odstranit starý vosk speciálním odstraňovačem vosku. Voskovat lze i pomocí tekutých vosků, které se snadno aplikují a je možné je mít při sobě přímo na svahu. Hrany snowboardu lze brousit pomocí speciálních brousků, nebo můžete svůj snowboard svěřit servisnímu brusnému stroji – ten zbrousí hrany i plochu skluznice pomocí brusného kamene v celé ploše snowboardu a odstraní tak i drobné rýhy ve skluznici. Hlubší rýhy lze zalít tzv. kofixovými tyčinkami. Chraňte svůj snowboard, vázání i obuv a během transportu tím, že je budete ukládat do obalu. Snowboard skladujte v suchu, nevystavujte ho přímému slunci.

*zdroj: www.snowboard-zezula.cz*